深圳市福田区风湿病专科医院福民院区视频监控一批采购文件
一、采购内容

（一）项目名称：深圳市福田区风湿病专科医院福民院区视频监控一批
（二）项目编号：SZFSB-HQBZB-2026-0012
（三）采购方：深圳市福田区风湿病专科医院

（四）项目地址：深圳市福田区金田路2002号

（五）项目预算：人民币19.8万元（总报价如超出此限额，视为无效投标）。

二、采购需求

（一）项目采购清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	（一）前端部分
	
	
	

	1
	400万海螺型网络摄像机
	台
	52
	提供检测报告，拒绝进口

	2
	400万像素监控摄像设备
	台
	9
	提供检测报告，拒绝进口

	3
	PDU电源插座
	个
	8
	拒绝进口

	4
	24口POE交换机
	台
	3
	提供检测报告，拒绝进口

	5
	分线接线箱（盒）
	个
	12
	拒绝进口

	6
	双绞线缆
	米
	1200
	提供检测报告，拒绝进口

	（二）机房部分
	
	
	

	7
	机柜
	台
	1
	拒绝进口

	8
	跳线
	条
	61
	拒绝进口

	9
	配管
	米
	500
	拒绝进口

	10
	网络键盘
	台
	1
	拒绝进口

	11
	解码器
	台
	1
	拒绝进口

	12
	55寸显示大屏
	台
	2
	拒绝进口

	13
	8T监控硬盘
	块
	28
	拒绝进口

	（三）安装辅材
	
	
	

	14
	安装辅材
	项
	1
	拒绝进口


备注：本项目核心产品：

投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品检测报告复印件，产品标准须符合品目清单中对应品目的依据标准。未提供产品检测报告或报告内型号不一致的，投标无效。
1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。
（二）技术要求

说明：

1.如项目技术要求中设置了“▲”号的参数，则该项参数为重要技术指标，将在“产品技术指标符合程度评价”评分项中作为重点评价指标。

2.评分项详见评分方法及标准。
	序号
	名称
	技术参数



	（一）前端部分
	

	1
	室内半球摄像机（提供检测报告）
	▲1.像素：不低于400万像素；

	
	
	2.传感器类型：不小于1/3" 靶面尺寸；

	
	
	3.最大分辨率：≥2560x1440；

	
	
	4.视频压缩标准：设备采用H.265、H.264等视频编码标准；

	
	
	5.设备需支持DC12V和POE供电。

	2
	室内枪式摄像机（提供检测报告）
	▲1.像素：不低于400万像素；

	
	
	2.传感器类型：不小于1/3" 靶面尺寸；

	
	
	3.最大分辨率：≥2560x1440；

	
	
	4.红外补光距离不小于50米；

	
	
	5.视频压缩标准：设备采用H.265、H.264等视频编码标准；

	
	
	6.设备需支持DC12V和POE供电；

	
	
	7.安装方式：支架安装。

	3
	24口POE交换机（提供检测报告）
	▲1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps；

	
	
	2.2个SFP光接口，用户侧接口24个10/100/1000M以太网口；

	
	
	3.24个GE口支持POE供电，单口最大功率不小于30W；

	
	
	4.支持端口管理、VLAN管理、RSTP、QoS等能力；

	
	
	5.含不少于2个千兆LC单模光模块。

	4
	网线（提供检测报告）
	▲1.型号：4P Cat6 UTP；

	
	
	2.无氧铜足300米

	
	
	3.配线形式：管内/线槽配线。

	（二）机房部分
	

	5
	PDU
	▲1.分控数量6个

	
	
	2.线径规格1.5mm²

	
	
	3.额定电压250V 

	
	
	4.额定电流10A

	6
	机柜
	1.安装方式：42U网络机柜落地安装

	
	
	2. 尺寸：600×600×2000 mm

	7
	网络键盘
	10.2英寸电容触摸屏

	
	
	▲2.支持有线和无线Wi-Fi网络连接；

	
	
	3. 支持回放DVR或NVR上的录像文件

	
	
	4.语音对讲1个音频输入，3.5mm立体声

	8
	解码器
	1.≥8路高清视频解码器；

	
	
	2.输入路数：大于等于8路HDMI；

	
	
	3.视频输入分辨率：1920*1080（1080P）@60Hz；

	
	
	4.解码能力不低于10*4K@30Hz；

	
	
	▲5.内含电视墙管理应用软件，支持利旧和新增监控画面解码上墙需求。

	9
	55寸显示大屏
	1.规格：不小于55寸；

	
	
	▲2.超宽视角170度；

	
	
	3.超窄边柜；

	
	
	4.配套电视墙安装。

	10
	监控硬盘
	▲1.单盘容量：≥8TB；

	
	
	2.接口类型：兼容SATA；硬盘尺寸：≤3.5英寸；


（三）商务需求

说明：带“▲”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求，作投标无效处理；
	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	▲免费保修期
	货物免费保修期2年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。

	2
	▲维修响应及故障解决时间
	中标方提供7x24小时的故障服务技术支持。接到用户通知后，中标方维修人员2小时到场，一般故障维修时间不超过4小时，重大故障72小时内解决。免费保修期内，对因设备质量、设计制造或技术影响设备正常操作的应免费更换新设备。

	3
	▲其他
	如因质量问题而引起产品损坏，供应商应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或零配件的费用由中标供应商承担；免费保修期内，非人为原因造成的设备故障，乙方免费维修或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，所有设备维修均为免费上门服务，其他发生的一切费用由中标方自行承担。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用品。逾期中标方未派人修理的，采购方可委托第三方修理，由此产生的修理费用由乙方承担。

	（二）其他商务要求

	1
	▲关于交货
	1.1自采购方提供安装场地后30个日历天内完成设备进场、安装、调试。因采购方导致延期的，合同约定的完成时间可顺延；

	
	
	1.2交付地点：深圳市福田区金田路2002号。

	2
	▲验收
	1.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件；

	
	
	1.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料；

b.货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求；

c.货物具备产品合格证。

	3
	▲履约
	严格按照招标文件约定的需求、技术、规范标准等履约，不得以次充好、偷工减料。采购人将按深圳市政府采购有关规定组织履约验收，必要时可委托第三方专业机构参与验收或开展履约抽检。若中标供应商存在以次充好、降低质量标准等情形，采购人有权按合同约定追究违约责任，并报财政部门依法处理。

	4
	▲技术指导
	中标人应负责对采购单位人员进行全面技术指导。指导内容包括以系统（含软硬件）技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的内容。

	5
	▲付款方式
	按深圳市福田区风湿病专科医院有关规定执行。

【合同首付款】合同签订后，采购单位凭中标供应商开具的发票后10个工作日，向中标供应商支付本合同总金额的70%作为合同首付款；

【项目尾款】根据合同的验收条款约定，中标供应商完成项目建设，验收合格，向中标供应商一次性支付本项目尾款；

中标供应商向采购单位申请支付合同款项时，必须向采购单位提供与当期支付款项金额等值的合法有效发票，否则采购单位有权拒绝付款或顺延支付。因财政拨款或中标供应商原因导致的迟延支付不视为采购单位违约，中标供应商仍应继续履行合同义务。


（四）货物采购安装要求

1.货物部分：

1.1提供的货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），安装或配置了软件的，须为正版已授权的软件；

1.2 采购扶持支持本国产品、支持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持乡村产业振兴，支持创新、节能减排、绿色环保等。

1.3 因中标方使用项目的设备及软硬件所产生知识产权纠纷等，与采购方无关。若采购方因乙方所提供的产品/服务而遭到第三方提出侵犯其任何专利、注册、设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权及合法权益的起诉及索赔和因侵权停用需要替代（替代软件、设备、重新采购安装等）的一切与此有关的损害、赔偿、诉讼费用及其他支出等均由中标方承担。
2.拆除部分：
2.1拆除旧摄像机、线路及整个系统，部分现有的数字摄像机移动位置或镜头角度；

2.2监控室现有拼接屏需拆除后移位安装；如因拼接屏移位影响，其他机器需拆除并移位安装，具体位置由采购方现场确认后实施。
3.安装部分：
3.1 摄像机镜头焦距应根据现场实际覆盖范围合理选配，确保监控画面清晰、目标可辨。针对原有监控覆盖存在盲区的区域，应结合现场实际情况增设摄像机，尽量消除监控盲区。具体深化方案（含镜头选型、点位布置、盲区补充范围等）须经采购方确认后实施。为便于后续点位调整，投标人应充分考虑现场条件变化及采购方实际管理需求，在深化设计中预留合理调整空间；
3.2将所有数字摄像机接入新增的POE交换机，实现供电与数据传输一体化，楼层弱电井新增24口交换机，接入交换机按楼层分区部署，保障带宽充足上联至核心交换机。机房增加1台42U机柜放置增加的设备。
4.调试部分
4.1采用统一的视频管理平台，实现对所有新的和旧的数字摄像机、存储设备的管理及调配，需保证实现对新增所有摄像机的视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力；

4.2本次项目调试需重点考虑与现有的海康威视旧视频监控系统的对接与兼容，现新增监控软件需无条件开放协议，以便采购方后续任何摄像机调整；项目需重新规划和升级监控专用数据网，保证视频数据带宽、优先级和安全性；

4.3存储需求：监控存储做，配置28个硬盘分配给录像机。按普通摄像机单路为400万像素、H.265编码格式、码率2Mbps进行基准测算，满足新增前端摄像头60天循环存储需求；

解码器：满足风湿病专科医院福民院区原有及新增所有摄像机共120路监控画面全部上墙显示。支持实时监控、录像回放等功能；
拼接屏安装：本次利旧现有6块监控显示屏，新增2块55寸监视器，按照3x2x3排列安装（含配置新的显示屏挂墙支架）于监控室指挥台前方，按照监控人员动向将各楼层监控画面逐一解码上屏，便于值班人员查看监控画面，保证监控画面衔接性。其中有一个监控显示屏按巡检方式设置。

5.安装辅材：此项为包干价，包含但不限于为完成本项目监控系统线路敷设、摄像机安装、调试、开通及正常运行所需的全部配件、辅助材料、施工措施及配套服务。参考明细如下：金属软管、电源空开箱，含内部空开元器件、背板、导轨、接地排等、监视器壁挂支架等。

以上货物采购安装要求的所有设备及辅材费用均需包含在报价中，投标人需综合考虑。
报价要求
分项报价表
	序号
	招标文件货物名称
	对应投标产品名称
	品牌
	规格/型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	预算金额（元）

	1
	***（填写相关内容）
	
	
	
	*
	*
	
	
	******

	2
	***
	
	
	
	*
	*
	
	
	

	3
	***
	
	
	
	*
	*
	
	
	

	4
	***
	
	
	
	*
	*
	
	
	

	5
	……
	
	
	
	*
	*
	
	
	


注：1.本表可按同样格式扩展。

2.“品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

4.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

5.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含设备主件配件、材料、运输费、安装、调试、安装辅材、系统调试费、系统及设备授权费、原有旧设备拆除费、破坏恢复费、安全文明措施费、工人保险费、高空作业费、税金、保修等满足项目需求的全部费用。

6.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致投标无效。

提醒：供应商报价时，做好价格分析，如辅材费、人工费、机械使用费等满足项目设备采购、实施要求、验收要求等相关费用，充分考虑各项风险。
技术参数要求偏离表
	序号
	货物名称
	招标技术参数要求
	投标技术参数响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1.技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。

2.“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求，以体现具体响应情况。“投标技术响应”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

3.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。“偏离情况”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

4.未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。如未要求提供证明资料的招标技术要求，投标人提供相应的证明资料，出现证明资料与响应情况不一致的，以证明资料情况为准。

商务需求偏离表
	序号
	事项
	招标商务需求
	投标商务响应
	偏离情况说明（符合/正偏离/负偏离）
	说明

	（一）免费保修期内售后服务要求
	
	
	

	1
	免费保修期
	货物免费保修期2年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。
	
	
	

	2
	维修响应及故障解决时间
	中标方提供7x24小时的故障服务技术支持。接到用户通知后，中标方维修人员2小时到场，一般故障维修时间不超过4小时，重大故障72小时内解决。免费保修期内，对因设备质量、设计制造或技术影响设备正常操作的应免费更换新设备。
	
	
	

	3
	其他
	如因质量问题而引起产品损坏，供应商应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或零配件的费用由中标供应商承担；免费保修期内，非人为原因造成的设备故障，乙方免费维修或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，所有设备维修均为免费上门服务，及其他发生的一切费用由中标方自行承担。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用品。逾期中标方未派人修理的，采购方可委托第三方修理，由此产生的修理费用由乙方承担。
	
	
	

	（二）其他商务要求
	
	
	

	1
	关于交货
	1.1自采购方提供安装场地后30个日历天内完成设备进场、安装、调试。因采购方导致延期的，合同约定的完成时间可顺延。
	
	
	

	
	
	1.2交付地点：深圳市福田区金田路2002号（福民地铁站F口步行约50米）
	
	
	

	2
	关于验收
	1.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。
	
	
	

	
	
	1.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b.货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c.货物具备产品合格证。
	
	
	

	3
	技术指导
	中标人应负责对采购单位人员进行全面技术指导。指导内容包括以系统（含软硬件）技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的内容。
	
	
	

	4
	付款方式
	按深圳市福田区风湿病专科医院有关规定执行。

【合同首付款】合同签订后，采购单位凭中标供应商开具的发票，向中标供应商支付本合同总金额的50%—70%作为合同首付款。

【项目尾款】根据合同的验收条款约定，中标供应商完成项目建设，验收合格，向中标供应商一次性支付本项目尾款。

中标供应商向采购单位申请支付合同款项时，必须向采购单位提供与当期支付款项金额等值的合法有效发票，否则采购单位有权拒绝付款或顺延支付。因财政拨款或中标供应商原因导致的迟延支付不视为采购单位违约，中标供应商仍应继续履行合同义务。
	
	
	


备注说明：

上述表格，若完全满足可在“投标服务响应条款”栏填写“完全满足本项目商务需求”即可。

若响应情况优于或不满足招标要求，应在“说明”栏中作详细说明。“偏离情况”栏中根据响应情况填写，没有达到要求的填“负偏离”，应作详细说明。达到要求的填“符合”，优于要求的填“正偏离”。

评分方法及标准

	序号
	评审因素
	评分准则
	分值

	1
	投标报价
	满足采购要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30分

	2
	技术参数响应情况
	投标供应商应如实填写《技术参数要求偏离表》（格式参照附件5），评审委员根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数及要求全部满足或优于招标要求得满分，正偏离不加分。带▲项每偏离一项扣1分，未标注“▲”符号技术指标每负偏离一项扣1分，扣完为止，最低得0分。
	9分

	3
	商务需求偏离情况
	投标供应商应如实填写《商务需求偏离表》（格式参照附件5），评审委员根据商务条款响应情况进行打分各项指标全部满足或优于招标要求得满分，正偏离不加分，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止，最低得0分。
	8分

	4
	有效业绩
	投标人提供自2023年9月30日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准）有关视频监控类业绩。提供签订项目的合同关键信息 （含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）扫描件，每提供一个得3分，最高得9分，未按要求提供材料的不得分。
	9分

	5
	项目实施

方案
	（一）评分内容：

在投标文件中投标人需提供以下实施方案，内容包括1.项目总体施工策划，含人员及项目进度安排；2.项目质量保障措施；3.安全文明施工管理。

（二）评分依据：

1.投标人提供的方案每包含以上1点得2分，最高得6分，未满足不得分。

2.在此基础上，根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：

（1）优评分标准：方案内容全面完整，对项目重难点分析透彻，施工部署科学合理，进度计划具体可行，质量保障措施针对性强，安全文明施工措施完善，得3分。
（2）良评分标准：方案内容较完整，对项目重难点有一定分析，施工部署较合理，进度计划较具体，质量保障措施较有针对性，安全文明施工措施较完善，得2分。

（3）合格评分标准：方案内容基本完整，重难点分析一般，施工部署基本合理，进度计划基本可行，质量保障措施和安全文明措施一般，得1分。

（4）方案内容不完整，缺乏重难点分析，施工部署不合理，进度计划不可行，无质量保障措施或安全文明措施的不得分。

以上2项得分累计，最高得9分。
	9分



	6
	资质、资格证书
	投标人具有

ISO9001质量管理体系认证证书（2分）

职业健康安全管理认证证书（2分）

环境管理体系认证证书（2分）

建筑智能化或机电安装工程专业承包二级或以上（2分）

安全生产许可证（2分）

信息安全管理体系认证证书（3分）

国家高新技术企业证书（5分）。
以上所有资格证书需在有效期内。
	18分



	7
	技术专利及认证证书
	投标人具有弱电智能化、安防监控类或机电软件著作权登记证书或专利证书，每提供一项得1分，不提供不得分，最高14分。
	14分

	8
	诚信评审
	投标人在诚信中国网站www.creditchina.gov.cn下载信用报告并加盖公章响应人得3分，不提供不得分。
	3分



	
合计
	100分




说明：涉及落实政府采购政策进行价格调整的情形有1.投标人提供的货物全部由小型、微型企业制造（所属行业为工业），则对其投标总价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，计算式为评审价 = 投标报价 ×（1 - 10%）；2.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。如所有供应商的报价均按原价参与评审；3.本项目投标人同时满足小微企业和所投产品符合本国产品支持政策规定的，应同时对该供应商投标总报价给予多项价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。



